MEMORIAL DESCRITIVO

**PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Viadutos - RS**

**OBRA: REFORMA DO PREDIO DO CRAS**

**LOCAL: Av Independência, Viadutos - RS.**

**OBSERVAÇÕES**

 A obra trata-se da pintura e substituição de janelas do prédio onde está instalado o CRAS de Viadutos.

**01 – PINTURA INTERNA/EXTERNA:**

 Antes de ser realizado qualquer procedimento de pintura, todas as paredes deverão estar limpas, livre de poeira ou qualquer resíduo que por ventura venha a impedir o bom acabamento da tinta.

 Após a limpeza, será aplicado no mínimo 2 demãos de tinta acrílica PREMIUM.

**02 – PINTURA ABERTURAS e GRADES:**

 Antes de ser realizado qualquer procedimento de pintura, todas as aberturas deverão estar limpas, livre de poeira ou qualquer resíduo que por ventura venha a impedir o bom acabamento da tinta.

 Após a limpeza, será aplicado no mínimo 2 demãos de tinta esmalte.

**03 – SUBSTITUIÇÃO DAS ABERTURAS:**

**AS JANELAS EXISTENTES SERÃO REMOVIDAS PELA MUNICIPALIDADE.**

JANELA DE CORRER (2,00x1,50) VIDRO INCOLOR, SENDO O DAS JANELAS DE 8mm TIPO TEMPERADO, COM UM PANO MÓVEL E UM PANO FIXO COM SISTEMA BATE/FECHA, COM CONTORNO E FIXAÇÃO COM TUBOS DE ALUMINIO BRANCO E MAIS UMA BANDEIRA SUPERIOR DE VIDRO COMUM DE 6mm FIXO. COM FERRAGENS DE FIXAÇÃO E BATENTES PRÓPRIAS PARA ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO.

JANELA DE CORRER (1,50x1,50) VIDRO INCOLOR, SENDO O DAS JANELAS DE 8mm TIPO TEMPERADO, COM UM PANO MÓVEL E UM PANO FIXO COM SISTEMA BATE/FECHA, COM CONTORNO E FIXAÇÃO COM TUBOS DE ALUMINIO BRANCO E MAIS UMA BANDEIRA SUPERIOR DE VIDRO COMUM DE 6mm FIXO. COM FERRAGENS DE FIXAÇÃO E BATENTES PRÓPRIAS PARA ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO.

PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCOLOR, SENDO OS DE ABRIR DE 8mm TIPO TEMPERADO, FIXAÇÃO COM TUBOS DE ALUMINIO BRANCO E MAIS UMA BANDEIRA SUPERIOR DE VIDRO COMUM DE 6mm FIXO. PUXADORES TIPO "H" DE 30cm, E FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO. COM DO BRADIÇAS E DEMAIS FERRAGENS DE FIXAÇÃO PRÓPRIAS PARA ABERTURAS DE VIDRO TEMPERADO.

 ***OBS. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.***

***O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.***

***TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.***

Viadutos, outurbo de 2018.

Claiton dos Santos Brum Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

Prefeito Municipal de Viadutos R. Técnico – CREA.RS 120.006D