MEMORIAL DESCRITIVO

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DOPÁTIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**LOCAL: Rua Luiz Zordan esquina Rua Bevilaqua, Viadutos - RS.**

 A movimentação de terra será realizada pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Viadutos.

Será executada uma camada de pedrisco com espessura média de 8cm.

Sobre o pedrisco será assentado pavimento de concreto pré-fabricado tipo “paver” padrão retangular, com espessura de 6cm.

Nas bordas do local onde será instalado o Paver que não terminar em muro ou calçadas existentes, será executado meio fio de concreto pré-moldado com dimensões de 30x12x80cm,

OBS: ANTES DO ACENTAMENTO DO PAVER, DEVERÁ SER ENTREGUE UMA AMOSTRA PARA A APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA PARA APROVAÇÃO DO USO DO MATERIAL.

Viadutos, outubro de 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta

R. Técnico – CREA.RS 120.006D